Шкафы металлические разборные

для одежды и обуви МД

Паспорт

МД.00.000 ПС

****

Настоящий Паспорт представляет собой объединенный документ, согласно ГОСТ 2.601-2006, включающий инструкцию по монтажу (ИМ); паспорт (ПС)

**1**.**Назначение**

Шкафы предназначены для хранения одежды и обуви в санитарно-бытовых помещениях на предприятиях.

Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4 категории 4 по ГОСТ15150-69.

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АЕ81.В.03882. Срок действия с 12.08.2014 по 11.08.2019.

Пример условного обозначения однорядного запираемого шкафа с двумя секциями, длина секции 330 мм, в климатическом исполнении УХЛ4

МД-33.2 УХЛ 4 ТУ 5151-032-07501604-09

Пример условного обозначения сдвоенного запираемого вентилируемого шкафа с двумя секциями, длина секции 330 мм, в климатическом исполнении УХЛ 4.

2МДВ-33.2 УХЛ 4 ТУ 5151-032-07501604-09

**2.Технические данные**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Код | Ширина  отделения | Кол-во отделений | Ширина шкафа | Глубина шкафа | Высота шкафа |
| Однорядные | МД(В)-25.2 | 250 | 2 | 500 | 500 | 1850 |
| МД(В)-33.2 | 330 | 666 |
| МД(В)-40.2 | 400 | 800 |
| МД(В)-25.3 | 250 | 3 | 750 |
| МД(В)-33.3 | 330 | 999 |
| МД(В)-40.3 | 400 | 1200 |
| МД(В)-25.4 | 250 | 4 | 1000 |
| МД(В)-25.5 | 250 | 5 | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |
| сдвоенные | 2МД(В)-25.2 | 250 | 2 х 2 | 500 | 1000 |
| 2МД(В)-33.2 | 330 | 666 |
| 2МД(В)-40.2 | 400 | 800 |
| 2МД(В)-25.3 | 250 | 3 х 2 | 750 |
| 2МД(В)-33.3 | 330 | 999 |
| 2МД(В)-40.3 | 400 | 1200 |
| 2МД(В)-25.4 | 250 | 4 х 2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**3**.**Комплектность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | МД(В)-33.2  МД(В)-40.2  МД(В)-25.2 | МД(В)-33.3  МД(В)-40.3  МД(В)-25.3 | 2МД(В)-33.2  2МД(В)-40.2  2МД(В)-25.2 | 2МД(В)-33.3  2МД(В)-40.3  2МД(В)-25.3 | МД(В)-25.4 | 2МД(В)-25.4 | МД(В)-25.5 |
| 1 | Дверь | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 2 | Панель боковая | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Панель боковая | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Панель средняя | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | Панель задняя | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Полка верхняя  (включает:стержень-1 шт; крючок -3 шт.) | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | Ножка | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 8 | Петля | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 16 | 10 |
| 9\* | Скамья | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Крышка | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Днище | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Полка нижняя | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 13 | Крышка передняя | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15\*\* | Фланец 111110Ф | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 16\*\* | Винт 2-4х16.04.016  ГОСТ 10621-80 | 8 | 12 | 16 | 24 | 16 | 32 | 20 |
| 17\* | Мыльница | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 18\* | Полка | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 19\* | Скоба | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - |
| 20 | Винт 2М4х12.58  ГОСТ 17475-80 | 24 | 36 | 48 | 72 | 48 | 96 | 60 |
| 21 | Шайба 5.01.016  ГОСТ 11371-78 | 24 | 36 | 48 | 72 | 48 | 96 | 60 |
| 22 | Гайка М4.5  ГОСТ 5915-70 | 24 | 36 | 48 | 72 | 48 | 96 | 60 |
| 23 | Винт 2М6х9.58  ГОСТ 17473-80 | 50 | 74 | 92 | 136 | 78 | 148 | 150 |
| 24 | Гайка М6.5  ГОСТ5915-70 | 72 | 98 | 136 | 184 | 104 | 200 | 178 |
| 25 | Винт 2М6х14.58  ГОСТ 17475-80 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 26 | Шайба 6.01.016  ГОСТ11371-78 | 22 | 24 | 44 | 48 | 22 | 44 | 24 |
| 27 | Винт 2М6х20.58  ГОСТ 17473-80 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 |
| 28\* | Болт М6х55.48.016  ГОСТ 7798-70 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 29 | Замок почтовый  САМ 25 (АPЕСS) | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |

\*- оговаривается при заказе;

\*\* - только для МДВ.

Внешний вид изделия и порядок сборки см.рис.

**3.2Сборка шкафа**

- днище скрепить с ножками;

- установить панель среднюю, скрепить с днищем;

- установить панель заднюю, скрепить с днищем и средней панелью;

- петли установить на панели средние, боковые и двери;

- установить панели боковые, скрепить с днищем и задней панелью;

- установить крышки верхнюю и переднюю, скрепить по месту;

- установить полки, полку верхнюю в сборе;

- установить двери;

- установить замок.

**4.Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Полный установленный срок службы не менее 8 лет.

Назначенный срок хранения 12 месяцев.

Завод систематически совершенствует выпускаемые изделия и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию изделия без отражения в инструкции.

Изготовитель: ОАО «Завод»Проммаш»,

Россия, 410005, г.Саратов, ул.Астраханская,87

**5. Свидетельство о приемке**

Шкаф гардеробный \_\_МД-\_\_\_\_\_\_; \_\_МДВ -\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует ТУ 5151-032-07501604-09 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

**6. Утилизация.**

Критерием предельного состояния изделия являются неустранимые дефекты - коррозия металла.

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать шкаф.


Вредные материалы при изготовлении шкафа не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.







\*-оговаривается при заказе